附件             
询  价  函
	需方单位名称
	河南女子职业学院

	项目名称
	北校区20号楼北侧晾衣杆定制及安装项目

	采购需求（材质及施工等要求）
1、立杆（柱）使用不锈钢60mm圆管，高度约2米（含埋在地下部分）。
2、横长杆使用38mm 不锈钢圆管，76mm不锈钢圆管焊接，打孔后用38mm不锈钢圆管穿入、后焊接。
3、横担短管使用76mm不锈钢圆管，圆管长60cm，38mm圆管两侧的横长杆用矩形不锈钢钢丝焊接挂衣撑。
4、底座用500mm*500mm的c25混凝土浇筑。
工期要求：签订合同后五日内施工完毕。


	
意向供应商报价（总价）
	小写金额（人民币）：         元
大写金额：

	
意向供应商    （公章）
	
联系人：

联系电话：
年  月  日
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